Câu 5:

Chi tiết mô hình hóa:

**-Thông lượng hơi nước đi vào thông qua hệ thống thông gió** (kg m-2 s-1)

: tốc độ của khí đi qua tấm thông gió (m s-1 )

mật độ không khí phụ thuộc vào độ cao, giả sử nhiệt độ không khí trung bình là 20 °C (mg m-3)

: mật độ không khí tại mực nước biển (kg m-3)

g : gia tốc trọng trường (m s-2)

MAir : khối lượng phân tử của không khí (kg kmol-1)

độ cao nhà kính so với mực nước biển (m)

R : hằng số khí lí tưởng (J kmol-1 K-1)

: hiệu suất của hệ thống thông gió

: hàm lượng hơi nước bên trong (kg water kg-1 air)

: hàm lượng hơi nước bên ngoài (kg water kg-1 air)

**- Thông lượng nhiệt tiềm ẩn từ nhà kính phụ thuộc vào hệ thống phun sương:**

: tham số điều chỉnh của hệ thống phun sương

: khả năng phun sương của hệ thống (kg water s-1)

**-Thông lượng hơi nước sinh ra từ máy sưởi:**

: lượng hơi sinh ra khi 1 Joule nhiệt lượng (cảm nhận được) được sinh ra bởi máy sưởi (kg {hơi} J-1)

-**Lưu lượng dòng hơi từ gian dưới đến màn chắn nhiệt:**

Trong đó:

: lưu lượng dòng hơi nước từ gian dưới đến màn chắn nhiệt

: hệ số chuyển đổi hệ số trao đổi nhiệt sang hệ số trao đổi khí

: hệ số trao đổi nhiệt

: áp suất hơi của không khí dưới màn chắn nhiệt

áp suất hơi bão hòa ở màn chắn nhiệt

**Hệ số trao đổi nhiệt dòng hơi từ gian dưới đến màn chắn nhiệt:**

Trong đó:

: hệ số điều khiển màn chắn nhiệt

: nhiệt độ của không khí phía dưới màn chắn nhiệt

: nhiệt độ của màn chắn nhiệt

**Lưu lượng dòng hơi đi theo dòng khí từ gian dưới lên gian trên nhà kính**:



Trong đó:

MWater = 18 là khối lượng mol của nước (kg kmol-1)

R =  là hằng số khí lý tưởng. (J kmol-1 K-1)

 là tốc độ lưu thông khí qua màn chắn nhiệt, được tính bằng công thức số (7) của phần nồng độ khí CO2 trong nhà kính (m s-1).

VPAir là áp suất hơi của không khí ở dưới màn chắn nhiệt (Pa).

VPTop là áp suất hơi bão hòa ở phía trên màn chắn nhiệt tại nhiệt độ của nó(Pa).

TAir là nhiệt độ của không khí phía dưới màn chắn nhiệt.

TTop là nhiệt độ của không khí phía trên màn chắn nhiệt.

**Lưu lượng dòng hơi đi theo dòng khí từ gian dưới nhà kính ra môi trường ngoài :**



Trong đó:

MWater = 18 là khối lượng mol của nước (kg kmol-1).

R =  là hằng số khí lý tưởng (J kmol-1 K-1).

fVentSide + fVentForced là tổng tốc độ gió của hệ thống quạt trên tường bao xung quanh nhà kính vàtốc độ gió từ hệ thống quạt bên trong nhà kính, được tính từ các công thức (13) và (14) của phần nồng độ khí CO2 trong nhà kính (*m s*-1).

VPAir là áp suất hơi của không khí phía dưới màn chắn nhiệt (Pa).

VPOut là áp suất hơi bão hòa ở môi trường bên ngoài tại nhiệt độ của nó (Pa).

TAir là nhiệt độ của không khí phía dưới màn chắn nhiệt.

TOut là nhiệt độ của không khí ở môi trường bên ngoài.

**Lưu lượng dòng hơi đi từ không khí bên trong nhà kính dưới màn chắn nhiệt ra bên ngoài khi sử dụng hệ thống quạt và tấm thông gió :**



Trong đó:

là mức cho phép lượng khí đi qua tấm thông gió có thể điều chỉnh được trong khoảng [0,1] (không có đơn vị).

là khả năng cho phép khíđi qua của tấm thông gió(m-2 s-1).

AFlr là diện tích nhà kính(m2).

MWater = 18 là khối lượng mol của nước (kg kmol-1).

R =  là hằng số khí lý tưởng(J kmol-1 K-1).

VPAir là áp suất hơi của không khí phía dưới màn chắn nhiệt(Pa).

TAir là nhiệt độ của không khí phía dưới màn chắn nhiệt.

**Lưu lượng dòng hơi từ gian trên đến lớp phủ bên trong:**

: lưu lượng dòng hơi nước từ gian gian trên đến lớp phủ bên trong

: hệ số chuyển đổi hệ số trao đổi nhiệt sang hệ số trao đổi khí

hệ số trao đổi nhiệt

: áp suất hơi của không khí trên màn chắn nhiệt

áp suất hơi bão hòa ở lớp phủ bên trong

**Hệ số trao đổi nhiệt dòng hơi từ gian trên đến lớp phủ bên trong:**

Trong đó:

: Thông số trao đổi nhiệt đối lưu giữa lớp phủ và không khí bên ngoài

: nhiệt độ của không khí phía trên màn chắn nhiệt

: nhiệt độ của lớp phủ bên trong

: diện tích bề mặt lớp phủ bao gồm các thành bên

diện tích bề mặt sàn nhà kính

**Lưu lượng dòng hơi từ gian trên đến không khí bên ngoài:**

Trong đó:

MWater: khối lượng mol của nước = 18

R : hằng số khí lý tưởng = 

: tốc độ luồng khí đi qua ô mở máy nhà kính

: áp suất hơi của không khí trên màn chắn nhiệt

áp suất hơi bão hòa ở lớp phủ bên trong

: nhiệt độ của không khí phía trên màn chắn nhiệt

: nhiệt độ của lớp phủ bên trong